**Российская Федерация**

**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 25.05.2017 № 60**

**с. Едрово**

**Об утверждении Перечня**

**первичных средств пожаро-**

**тушения и противопожар-**

**ного инвентаря**

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2004г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

 2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Едровский вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

Глава Едровского сельского поселения С.В.Моденков

Утвержден

Постановлением администрации

Едровским сельского поселения

 от 25.05.2017 №60

Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование помещений и строений | Наименование первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря | Необходимое количество | Ответственный за приобретение и содержание |
| 1 | Квартиры в многоквартирных жилых домах | Обязательно наличие: |   | Собственник жилья или наниматель |
| огнетушителя порошкового или углекислотного емкостью не менее 2-х литров. | 1 ед. до 100 м2 общей площади помещений квартиры |
| Рекомендуется наличие: |   |
| пожарного крана внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем (п.7.4.5. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»); | 1 комплект |
| автономных дымовых пожарных извещателей (п.7.3.3. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»). | по 1 шт. в жилых помещениях |
| 2 | Индивидуальные жилые дома, дачные и садовые дома (домики) | Обязательно наличие: |   | За счет средств собственников домов |
| огнетушителя порошкового или углекислотного емкостью не менее 2-х литров; | 1 ед. до 50 м2 общей площади |
| емкостей с водой объемом не менее 200 литров, укомплектованных 2 ведрами; | по 1 комплекту |
| немеханизированного пожарного инструмента: лома, багра, крюка с деревянной рукояткой, ведра, лопаты совковой и штыковой, вил; | по 1 комплекту |
| на электрооборудовании установить защитные устройства. | по 1 шт. |
| Рекомендуется наличие: |   |
| пожарного крана внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем (п.7.4.5. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»); | 1 комплект |
| автономных пожарных извещателей (п.7.3.3. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания») при наличии центрального водопровода; | по 1 шт. в каждом помещении |
| немеханизированного пожарного инструмента: ручного насоса. | 1 шт. |
| 3 | Хозяйственные постройки | Обязательно наличие: |   | За счет средств владельцев |
| огнетушителя порошкового или углекислотного емкостью не менее 2-х литров. | 1 ед. до 50 м2 площади хозяйственных построек |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Обязательно наличие: |   | За счет средств владельцев |
| огнетушителя порошкового или углекислотного емкостью не менее 4-х литров. | по 1 ед. на 1 машиноместо |
| Рекомендуется наличие: |   |
| асбестового покрывала размером не менее 1х1 м; | по 1 ед. на 1 помещение |
| ящика с песком емкостью не менее 0,5 м3 с совковой лопатой; | по 1 ед. на 1 помещение |
| троса, буксирной тяги. | по 1 ед. на 1 автомобиль |
| 5 | Населенные пункты |  Населенные пункты сельского поселения, садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки * с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу,……………………..
* с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 - прицепную пожарную

мотопомпу,……………………………………………* с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000 - не менее прицепных мотопомп……………………………………………….

Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. | 1 единицу1 единицу2 единицы | За счет бюджета сельского поселения |
| 6 | Населенные пункты |  Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м. |  | За счет бюджета сельского поселения |