**Российская Федерация**



**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 26.09.2016 № 185**

**с. Едрово**

**Об утверждении перечня**

**первичных средств пожаро-**

**тушения для индивидуальных**

**жилых домов Едровского**

**сельского поселения**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2004г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов Едровского сельского поселения.

2. Отменить постановление администрации Едровского сельского поселения № 25 от 23.04.2010 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Едровский вестник».

Глава Едровского сельского поселения С.В.Моденков

Утвержден

постановлением Администрации

Едровского сельского поселения

26.09. 2016 № 185

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ**

**ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

1. Перечень первичных средств пожаротушения:

- Лом - 1 (один)

- Багор - 1 (один)

- Ведро - 1 - 2 (одно - два) <\*\*>

- Асбестовое полотно, грубошерстная ткань - 1 (одно) <\*\*\*>

или войлок (кошма, покрывало из негорючих

материалов)

- Лопата штыковая - 1 (одна)

- Лопата совковая - 1 (одна)

- Вилы - 1 (одни) <\*\*\*\*>

- Емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. м - 1 (одна)

- Ящик с песком - 1 (один)

- Топор - 1 (один)

Примечания: 1.

<\*\*> Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома.

<\*\*\*> Асбестовое полотно, кошму, войлок рекомендуется хранить в металлическом футляре с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать. Асбестовые полотна (кошма, войлок) должны быть не менее 1 x 1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50 процентов от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха.

<\*\*\*\*> Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов (сено, солома).

2. При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах - не должно препятствовать эвакуации людей.

3. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. метров и комплектоваться ведрами.

4. Ящики с песком должны иметь объем 0,5 куб. метров и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечить удобное извлечение песка и исключать попадание осадков.

5. Использование первичных средств пожаротушения, не связанных с тушением пожара запрещается.